附件1：
[bookmark: _GoBack]南水镇卫生院医疗卫生服务能力提升工程超融合平台调研需求
包1｜预算测算约85万元，最终以采购公告最高限价为准｜质保期3年
一、背景
我院在用虚拟化平台建于2018年，由6台服务器及1台存储组成，承载医院信息平台、体检、HRP等33台虚拟机。因新院区机房整体搬迁、旧平台硬件故障风险高且无冗余承载迁移，须先行采购超融合平台替换旧平台，同时满足未来5年扩展需求。本参数同时兼容国产主流技术路线（x86兼容国产处理器路线），以完成院内现有业务系统迁移验证为最终口径。
二、采购清单
	序号
	品目名称
	数量
	说明

	1
	超融合节点服务器
	3台
	详见技术参数

	2
	虚拟化软件授权
	1套
	覆盖全部节点CPU许可

	3
	业务交换机
	2台
	详见技术参数

	4
	虚拟机迁移服务
	1项
	含33台虚拟机迁移


三、技术参数
说明：标注"★"的条款为实质条款，须满足并可提供证明；其余为一般条款，允许以"满足或相当于"方式响应。证明材料以产品功能截图（加盖厂商公章）或第三方检测报告任一方式提供即可，同一功能不重复要求证书。
（一）★实质条款
★采用国产化处理器及国产化操作系统（含x86兼容国产路线），满足信创要求；须承诺兼容并完成院内现有33台虚拟机业务系统（医院信息平台、体检、HRP等）的迁移验证。
★集群配置（3节点合计）：可用计算资源不低于192核、内存不低于768GB；可用总存储容量不低于96TB裸容量。
★单节点配置：2颗国产处理器（单颗≥32核、主频≥2.6GHz）；内存≥256GB DDR5；系统盘2×480GB SSD；缓存盘2×960GB SSD；数据盘4×8TB；网口≥4千兆电口+2万兆光口；冗余电源；2U机架式。
★支持HA高可用、DRS动态资源调度、在线迁移、存储多副本、快照与备份，以上均支持批量操作。
★数据重建速率不低于30分钟/TB（多副本故障重建），重建过程可查看任务列表并支持优先级调整。
★虚拟机迁移服务：现有平台不少于33台虚拟机完整迁移至新平台并逐台登记造册；迁移前后数据一致性可校验、业务数据零丢失；核心业务切换期间业务中断不超过30分钟，提供切换失败回退方案；迁移完成后连续稳定运行30天无异常。
★提供原厂三年质保及7×24小时技术支持。
（二）一般条款（满足或相当于）
1. 超融合平台支持在线升级且不影响业务，升级过程支持节点顺序编排与升级暂停。
1. DRS支持性能均衡与成本最优两种模式，支持AI辅助调度建议及调度时间段设置。
1. 支持主动HA：亚健康主机上的虚拟机可热迁移至健康主机。
1. 内存支持ECC自动纠错，出现ECC CE/UE错误时可隔离对应内存空间并告警槽位。
1. 支持外置存储多路径检测，可基于IO延时识别并自动隔离亚健康路径。
1. 支持硬盘寿命预测、定时坏道扫描及坏道后自动迁移修复数据。
1. 支持存储卷按需启用RDMA；支持虚拟磁盘级数据分布（副本聚合）策略。
1. 支持对x86、ARM架构物理机生命周期管理并实时监控CPU、内存。
1. 支持告警时间线展示、内存泄漏预测、云主机多维度监控与阈值告警。
1. 支持虚拟机CPU预留机制，可按时间段启用并设置主机统一CPU预留比例。
四、业务交换机参数
1. 交换容量≥672Gbps，包转发率≥200Mpps；
1. 10/100/1000BASE-T以太网端口≥48个，万兆SFP+端口≥6个；
1. 三年期硬件质保。
五、证明材料要求
1. 国产化适配证明（处理器及操作系统厂商适配证明或信创产品名录截图）；
1. 数据重建速率（30分钟/TB）第三方检测报告或原厂技术白皮书；
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